|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Formularz cenowy – część nr 3 – uzupełniony należy złożyć wraz z ofertą**  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Część nr 3 Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do nauki przedmiotów technicznych oraz środków ochrony indywidualnej** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Lp.*** | ***Nazwa*** | ***Minimalne parametry technicze (opis)*** | ***Ilość*** | ***Cena jednostkowa netto*** | ***Wartość całkowita netto (ilość x cena jednostkowa netto)*** | ***Podatek VAT %*** | ***Wartość całkowita brutto (ilość x cena jednostkowa netto x VAT)***  |
| **Publiczna Szkoła Podstawowa - Wrociszew** |
| 1. | Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1  | Wyposażona w wyświetlacz LCD i funkcję kalibracji powietrza.Parametry minimalne:• Moc lutownicy: 65W• Zakres temperatur lutownicy: 80-480°C• Moc nakładu powietrza: 800W• Zakres temperatur powietrza: 100-500°C• Przepływ powietrza 120 l/min | 1 |   |   |   |   |
| 2. | Laminator biurowy  | Laminator do formatów A3. Urządzenie wykorzystuje nowoczesną technologię ogrzewania wałków. Specyfikacja:• Maksymalny format laminacji: A3• Maksymalna prędkość laminacji: 300 mm/min• Maksymalna grubość folii: 125 µm• Maksymalna grubość dokumentu wraz z folią: 0,5 mm• Czas nagrzewania: 3 min• Zakres temperatur: od 100°C do 140°C• Ilość prędkości: 1• Ilość wałków: 2• Rodzaj wałków: nieamortyzowane• System grzewczy: wałki ogrzewane od zewnątrz• Moc: 245 W• Sygnały świetlne• Wym. 6,7 x 44 x 13,5 cm | 1 |   |   |   |   |
| **Publiczna Szkoła Podstawowa - Ostrołęka** |
| 3. | Stacja Lutownicza | Regulacji temperatury i cyfrowym wyświetlaczem LEDowym. Konstrukcja ESD -zabezpieczenie przed zbieraniem się ładunku elektrostatycznego. Parametry: MOC 75W, Napięcie zaś. 220-240V, zakres temop. 200-400°C, akcesoria lutownicze. | 1 |   |   |   |   |
| **Publiczna Szkoła Podstawowa - Michałów** |
| 4. | Stacja lutownicza z grotem 2 w 1 | Parametry minimalne stacji lutowniczej:• Moc: 75W• Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz• Zakres temperatur: 200-480°C• Dokładność temperatury: +/- 1°C• Czas nagrzewania: 15 s do 350°CParametry minimalne stacji hot air:• Moc: 750W• Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz• Zakres temperatur: 100-480°C• Dokładność temperatury: +/- 2°C• Przepływ powietrza 120 l/min• Czas nagrzewania: 10 s do 350°C | 1 |   |   |   |   |
| **Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce** |
| 5. | Stacja lutownicza z gorącym powietrzem | Napięcie zasilania: 230 V AC / 50 HzTyp bezpiecznika: T5ATemperatury pracy: od 0°C do 40°CTemperatury przechowywania: od -20°C do 80°CWspółczynnik stabilności temperatury: ± 2°CSposób regulacji temperatury: precyzyjne pokrętło, przyciskiMasa: 3,7 kg | 1 |   |   |   |   |
| **Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Warce** |
| 6. | Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem | Stacja lutownicza z gorącym powietrzem; lutownica grotowa; podgrzewacz; Łączna moc min. 1200 W. Regulacja temperatury grota od 200 do 480 (+/- 2°C). Wyświetlacz LED. | 14 |   |   |   |   |
| 7. | Laminarka | Przeznaczona do laminowania na zimno i na gorąco.. Możliwa regulacja temperatury. Wraz z pakietem startowym w tym: minimum 10 arkuszy folii A4 o grubości minimum 80 mik. Maksymalna grubość folii laminacyjnej 125 mik. Wyposażona w dźwignię zwalniania napędu wałków. Maksymalny format laminowanego dokumentu wynosi A4. Prędkość laminacji minimum 30 cm na minutę. Sygnał dźwiękowy informujący o gotowości do pracy. Funkcja automatycznego wyłączenie po 30 minutach braku aktywności. | 4 |   |   |   |   |
| **Publiczna Szkoła Podstawowa - Nowa Wieś** |
| 8. | Stacja lutownicza 2w1 hotair igrotowa  | Lutownica grotowa oraz gorące powietrze (hotair) w jednym. Moc całkowita stacji to 700 W. Urządzenie posiada regulowaną temperaturę: hotair od 100 °C do 480 °C, grotowa od 200 °C do 480 °C. Samoczynnie przechodzi w stan czuwania po kilku minutach bezczynności. | 1 |   |   |   |   |
| 9. | Biurka | 2 ławki o wymiarach 130 cm x 50 cm, wys. 75 cm2 ławki o wymiarach 130 cm x 50 cm, wys. 69 cm | 4 |   |   |   |   |
| **Publiczna Szkoła Podstawowa - Konary** |
| 10. | lutownica | Lutownica transformatorowa przeznaczona jest do lutowania miękkiego za pomocą spoiwa lutowniczego. Posiada wbudowaną lampkę oświetlającą miejsce pracy.napięcie 230Vmoc 100Wmaksymalna temperatura nagrzewania 500°Cczas grzania 12sczas odpoczynku 48sklasa ochrony urządzenia II | 1 |   |   |   |   |
| **Łączna cena brutto:**  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Informacja dla Wykonawcy: Formularz cenowy musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę oraz załącznikami stanowiącymi integralną część oferty.** |